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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO





PROGETTATO PER FUNZIONARE
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DESCRIZIONE

I lubrificanti MAX PRM sono formulazioni monogrado di alta qualità progettate per superare i requisiti di prestazione MIL‑L‑2104B e API SC/CC. Incorporano un pacchetto bilanciato di additivi anti-corrosione, detergenti, disperdenti e antiruggine per mantenere la pulizia del motore e proteggerlo dall'usura e dall'ossidazione. Il loro elevato indice di viscosità garantisce un film di lubrificazione stabile e duraturo in condizioni di funzionamento normali, favorendo prestazioni affidabili del motore.


APPLICAZIONI

I lubrificanti MAX PRM sono lubrificanti convenienti, formulati per motori a benzina e diesel per impieghi medi e di vecchia tecnologia, che offrono una protezione affidabile e prestazioni stabili in condizioni operative standard. La loro composizione a basso contenuto di ceneri li rende adatti al rabbocco in entrambi i tipi di motore senza il rischio di accumulo di depositi. Questi lubrificanti non sono destinati a impieghi gravosi o ad applicazioni diesel turbocompresse, dove sono richieste formulazioni con prestazioni più elevate.


SPECIFICHE

	[bookmark: _Hlk216341863]API
	SC

	API
	CC

	US Military
	MIL-L-2104B




PROPRIETÀ

La serie MAX PRM è caratterizzata da una formulazione a basso contenuto di ceneri che favorisce un funzionamento più pulito del motore e riduce al minimo la formazione di depositi, in particolare nelle applicazioni di vecchia generazione o in quelle a flotta mista. La sua stabilità termica garantisce prestazioni costanti a temperature elevate, mantenendo l'integrità del film e la resistenza all'ossidazione. Il sistema di additivi fornisce una protezione anti-corrosione e antiruggine avanzata per le superfici metalliche, mentre le proprietà di controllo della schiuma integrate garantiscono una lubrificazione stabile e un funzionamento affidabile in condizioni di esercizio impegnative.


VANTAGGI

[bookmark: _Hlk216346811]La formula della serie MAX PRM è progettata per prevenire la formazione di depositi duri, assicurando una pulizia degli interni del motore e prestazioni costanti nel tempo. Il suo efficace sistema detergente-disperdente protegge i componenti critici dall'accumulo di morchie, mantenendo passaggi di lubrificazione ottimali. Il risultato è un funzionamento più fluido e costante del motore, con un rischio ridotto di degradazione delle prestazioni in condizioni operative variabili.









CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE


	MAX PRM
	METODO
	SAE 30
	SAE 40

	Densità a 15 °C, g/cm3
	ASTM D4052
	0,885
	0,889

	Viscosità, Cinematica (cSt) 100 °C
	ASTM D445
	12,0
	14,0

	Viscosità, Cinematica (cSt) 40 °C
	ASTM D445
	105,0
	135,0

	Indice di viscosità
	ASTM D2270
	104
	100

	TBN, mgKOH/g
	ASTM D2896
	3,5
	3,5

	Punto di infiammabilità, COC, °C
	ASTM D92
	234
	246

	Punto di scorrimento, °C
	ASTM D97
	-24
	-21



Le caratteristiche sopra citate rappresentano valori medi.


STOCCAGGIO

	Tutte le confezioni devono essere conservate in aree coperte e ben ventilate. Se non è possibile evitare lo stoccaggio all'aperto, i fusti devono essere collocati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e per proteggere le etichette e le marcature da eventuali danni. I prodotti non devono essere conservati a temperature superiori a 60 °C e non devono essere esposti alla luce solare diretta, a condizioni di congelamento o a fluttuazioni estreme di temperatura.
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SALUTE E SICUREZZA

	Si ritiene che questo prodotto non comporti rischi significativi per la salute o la sicurezza se usato come previsto e in conformità alle pratiche di igiene personale raccomandate. Non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato formulato. Per indicazioni dettagliate sulla manipolazione e l'uso in sicurezza, consultare la Scheda di sicurezza (SDS).
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OLI ESAUSTI

	I lubrificanti usati devono essere raccolti in appositi punti di raccolta per evitare la contaminazione dell'ambiente. Non devono essere mescolati con solventi, liquidi per freni o antigelo.
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